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	職類
	58 建築資訊模型
	競賽日期
	 年　月　日

	選手姓名
	
	選手編號
	

	測驗時數
	
	裁判

（簽名）
	

	實得總分
	
	
	

	
	
	
	

	一、分數分配
	
	
	
	

	項次
	主要評審項目
	分數分配
	實得分數
	備註

	
	
	客觀分數
	主觀分數
	
	

	1
	Module A (7%)－BIM Setup∕BIM 設定
	7
	
	
	

	2
	Module I (13%)－Site Execution∕  BIM應用於基地配置規劃
	9
	4
	
	


	3
	Module B (30%)－Modeling and Collaboration∕BIM建模與協作
	26
	4
	
	

	4
	Module C (20%)－Model Coordination∕BIM模型整合
	20
	
	
	

	5
	Module D (5%)－Corrective Modeling∕模型 修正及反饋
	5
	
	
	

	6
	Module E (10%)－Asset Information Management∕BIM應用於資產資訊管理
	10
	
	
	

	7
	Module F (5%)－Documentation and File Export∕文檔產出
	5
	
	
	

	8
	Module H (10%)－Schedules and Quantities∕排程及數量產出
	8
	2
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	實得總分
	
	
	


	二、評分標準(客觀分數用-10分制)
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	項次
	詳細評審內容
	分數分配
	量測結果(本欄位無採用)
	實得分數
	備註

	A1
	詳讀BEP (BIM Execution Plan)，並在BIM360雲端環境中完成CDE (Common Data Environment)之資料架構設定
	3
	
	
	
	
	
	

	A2
	依據BEP所規劃各項工作之需求，完成Revit 專案建模環境與標準之設定
	4
	
	
	
	
	
	

	I.1
	依據給定之營建工程專案條件及範圍，並運用現成的BIM元件庫，以BIM模擬規劃施工基地之假設工程及職安衛設備配置方案
	4
	
	
	
	
	
	

	I.2
	依據指定之基礎形式建置基礎工程BIM模型
	3
	
	
	
	
	
	

	I.3
	由前項基礎工程BIM模型產出指定項目之數量明細表
	2
	
	
	
	
	
	

	B.1
	依據給定之專案角色、階段性任務目標與圖說，以及BEP規劃之建模標準，建置建築BIM模型
	13
	
	
	
	
	
	

	B.2
	依據給定之專案角色、階段性任務目標與圖說，以及BEP規劃之建模標準，建置結構BIM模型
	13
	
	
	
	
	
	

	C.1
	自主檢查前階段所建置之建築BIM模型，並填寫自主檢核表
	5
	
	
	
	
	
	

	C.2
	自主檢查前階段所建置之結構BIM模型，並填寫自主檢核表
	5
	
	
	
	
	
	

	C.3
	套合前階段所建置之建築、結構BIM模型以及給定之其他專業類別BIM模型
	3
	
	
	
	
	
	

	C.4
	利用Navisworks執行整合模型之介面檢討，並就發現之衝突或疑義開立並發佈議題單(Issue Log)
	7
	
	
	
	
	
	

	D.1
	依據給定之議題單回復意見修正建築或結構BIM模型
	2
	
	
	
	
	
	

	D.2
	將修正完成之各專業類別BIM模型重新套合，並檢查整合模型是否產生新的議題
	2
	
	
	
	
	
	

	D.3
	於議題單中回報模型修正結果，且若修正方案確實衍生新的議題，則須連帶於議題單中明確說明
	1
	
	
	
	
	
	

	E.1
	就給定之BIM模型，檢查指定之元件是否已於COBie表單中詳實建置符合BEP規劃之資產資料
	5
	
	
	
	
	
	

	E.2
	依據給定之設備或產品型錄，於BIM模型中補充或更正前項之缺漏或錯誤之處，並重新產出明細表
	5
	
	
	
	
	
	

	F.1
	於給定之BIM模型中產出空間機能平面圖
	1
	
	
	
	
	
	

	F.2
	於給定之BIM模型中依BEP規劃之圖紙格式及出圖標準，製作各層平面圖、四向立面圖、兩向剖面圖及天花平面圖
	4
	
	
	
	
	
	

	H.1
	H將給定之BIM模型依據預定施工進度表及指定之4D工序檢討範圍及目標，於Navisworks中完成4D工序模擬並產出動畫
	3
	
	
	
	
	
	

	H.2
	利用前項產出之4D工序模擬動畫進行工序檢討，並利用議題單提出發現的問題
	2
	
	
	
	
	
	

	H.3
	由給定之BIM模型產出指定範圍之設施/設備/材料數量明細表
	3
	
	
	
	
	
	


二、評分標準(主觀分數用-10分制)                                      共   頁 第 3 頁
	項次
	詳細評審內容
	分數分配
	裁判評分(10分制)
	實得分數
	備註

	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	A1
	詳讀BEP (BIM Execution Plan)，並在BIM360雲端環境中完成CDE (Common Data Environment)之資料架構設定
	
	
	
	
	
	

	A2
	依據BEP所規劃各項工作之需求，完成Revit 專案建模環境與標準之設定
	
	
	
	
	
	

	I.1
	依據給定之營建工程專案條件及範圍，並運用現成的BIM元件庫，以BIM模擬規劃施工基地之假設工程及職安衛設備配置方案
	3
	
	
	
	
	

	I.2
	依據指定之基礎形式建置基礎工程BIM模型
	1
	
	
	
	
	

	I.3
	由前項基礎工程BIM模型產出指定項目之數量明細表
	
	
	
	
	
	

	B.1
	依據給定之專案角色、階段性任務目標與圖說，以及BEP規劃之建模標準，建置建築BIM模型
	2
	
	
	
	
	

	B.2
	依據給定之專案角色、階段性任務目標與圖說，以及BEP規劃之建模標準，建置結構BIM模型
	2
	
	
	
	
	

	C.1
	自主檢查前階段所建置之建築BIM模型，並填寫自主檢核表
	
	
	
	
	
	

	C.2
	自主檢查前階段所建置之結構BIM模型，並填寫自主檢核表
	
	
	
	
	
	

	C.3
	套合前階段所建置之建築、結構BIM模型以及給定之其他專業類別BIM模型
	
	
	
	
	
	

	C.4
	利用Navisworks執行整合模型之介面檢討，並就發現之衝突或疑義開立並發佈議題單(Issue Log)
	
	
	
	
	
	

	D.1
	依據給定之議題單回復意見修正建築或結構BIM模型
	
	
	
	
	
	

	D.2
	將修正完成之各專業類別BIM模型重新套合，並檢查整合模型是否產生新的議題
	
	
	
	
	
	

	D.3
	於議題單中回報模型修正結果，且若修正方案確實衍生新的議題，則須連帶於議題單中明確說明
	
	
	
	
	
	

	E.1
	就給定之BIM模型，檢查指定之元件是否已於COBie表單中詳實建置符合BEP規劃之資產資料
	
	
	
	
	
	

	E.2
	依據給定之設備或產品型錄，於BIM模型中補充或更正前項之缺漏或錯誤之處，並重新產出明細表
	
	
	
	
	
	

	F.1
	於給定之BIM模型中產出空間機能平面圖
	
	
	
	
	
	

	F.2
	於給定之BIM模型中依BEP規劃之圖紙格式及出圖標準，製作各層平面圖、四向立面圖、兩向剖面圖及天花平面圖
	
	
	
	
	
	

	H.1
	H將給定之BIM模型依據預定施工進度表及指定之4D工序檢討範圍及目標，於Navisworks中完成4D工序模擬並產出動畫
	1
	
	
	
	
	

	H.2
	利用前項產出之4D工序模擬動畫進行工序檢討，並利用議題單提出發現的問題
	1
	
	
	
	
	

	H.3
	由給定之BIM模型產出指定範圍之設施/設備/材料數量明細表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


